[bookmark: _Toc20384570]附件1

政府采购项目
采 购 需 求

[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]项目名称：福鼎市医院部分医疗设备采购项目（皮秒激光治疗仪等）        
采购单位：福鼎市医院
编制单位：福鼎市医院
编制时间：2025年7月
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编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。
二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。
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1、 需求调查情况
属于《政府采购需求管理办法》第十一条  对于下列采购项目，应当开展需求调查：
（三）技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等。
（一）是否开展需求调查
是
（二）需求调查方式
福鼎市医院门户网发布征集公告、采购网查询等方式。
https://www.fdsyy.com/PicDetail/HospitalAnnouncement/1723
https://www.fdsyy.com/PicDetail/HospitalAnnouncement/1724
https://www.fdsyy.com/PicDetail/HospitalAnnouncement/1696 
（三）需求调查对象
[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK123]皮秒激光治疗仪：赛诺龙PicoWay、元泰PicoCare450、美敦宜Picopeak、科英KL-M(P)型、赛诺秀Picosure、半岛PicoWell Pro、雅思PicoV L300等。
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]肌电图诱发电位仪：美国奈图斯Natus UltraPro S100、美国凯德维尔Cascade Pro、上海诺诚 NeuroCare-DI、海神医疗NDI-096-C1、德力凯E81等。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]电子肠镜：奥林巴斯、宾得、富士、澳华、开立等。
[bookmark: OLE_LINK22]电子鼻咽喉内窥镜：奥林巴斯、宾得、富士、澳华、开立等。
[bookmark: OLE_LINK27]腹腔内窥镜：卡尔史托斯、奥林巴斯、史赛克、迈瑞、欧谱曼迪
（四）需求调查结果
1.相关产业发展情况
1.1、皮秒激光治疗仪
[bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]目前我国医疗激光的发展还集中在基础激光设备层面，包括强脉冲光治疗仪、二氧化碳激光治疗仪、半导体脱毛激光治疗仪以及调Q激光治疗仪等，主要作用于比较基础的临床应用方面，对于皮秒激光治疗仪等技术要求较高的设备，技术壁垒仍然存在。目前国产皮秒激光设备（如科英激光、美敦宜等）大多是2024年取得注册证，已实现基础功能（如532nm/1064nm波长），但核心性能仍存在差距，部分只取得其中一个波长的注册证（1064nm波长），多波长适配能力不足。在临床使用中，患者对治疗的无创无痛及安全性方面要求非常高，皮秒激光治疗仪是必不可少的。国际品牌（如韩国元泰Picocare、美国赛诺龙PicoWay）皮秒激光设备面世已有10余年，技术设备成熟，占据国内高端市场高份额，技术成熟且临床案例丰富。除了532nm/1064nm或者755nm波长外，还能配备730nm/600/585nm等特殊波长，满足不同的临床需求；普遍配备了低能量模式、蜂巢点阵、变焦模式等复杂色斑及面部年轻化的治疗模式。 
1.2、肌电图诱发电位仪
[bookmark: OLE_LINK25]肌电图诱发电位仪对神经疾病的深入研究已达到定性定量的水平，已被用作客观检查功能障碍的金标准，广泛应用于临床，已成为绝大多数神经科的常规检查之一。目前国产肌电图诱发电位系统生产厂家主要有上海诺诚，苏州海神等。国产品牌的肌电图诱发电位系统仍处于起步阶段，与进口产品存在一定差距，主要体现在技术性能、功能扩展、抗干扰能力、科研适配性等方面。表现在放大器的抗干扰能力和接收信号的灵敏度上，人体的生物信号是非常微弱的，如脑干诱发电位中的各波一般只有数微伏，周围神经的感觉常常只有零点几微伏（1 毫伏=1000 微伏）儿童的信号更加微弱, 极难捕捉,而且周围微小的电波都会对其造成干扰，一般的电生理设备根本无法进行正常地收录电信号, 因此既要放大器接受信号的灵敏度非常高,而且要求放大器的抗干扰能力强。国产的肌电图诱发电位仪的技术水平尚不能很好的解决这一问题。要么是为了解决干扰通过加大滤波, 但同时又滤掉了很多有价值的信息; 要么就是有很多的干扰波信号,无法判断真正的电信号。其次是仪器的软件方面，目前国产肌电图诱发电位仪在软件方面还都比较简单。
1.3电子肠镜
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK65]电子肠镜在各级医院用户中，进口品牌占有率高，国产品牌用户很少。并且要求镜子可以兼容科室现有的主机使用。一方面提高了设备的使用率和周转率，节省更换内镜和主机的时间，提高工作效率。另一方面，兼容已有主机使用，也解决了内镜数量不足的问题，具有较为良好的经济性。
[bookmark: OLE_LINK23]1.4电子鼻咽喉内窥镜
电子鼻咽喉内窥镜是用于鼻部、咽部、喉部及声带疾病诊断的首选手段,也是鼻部、咽部、喉部疾病早期癌症筛查的金标准,同时具有的频闪喉镜功能更是声带早期癌症筛查的唯一手段。并且要求镜子可以兼容科室现有的主机使用。一方面提高了设备的使用率和周转率，节省更换内镜和主机的时间，提高工作效率。另一方面，兼容已有主机使用，也解决了内镜数量不足的问题，具有较为良好的经济性。
1.5腹腔内窥镜
   目前国内腹腔内窥镜市场主要由进口品牌（如奥林巴斯、卡尔史托斯、史赛克）主导，国内企业在中低端内窥镜市场取得突破，但核心光学技术与功能多样性仍存差距，进口产品在图像清晰度、智能化操作及多场景适用性方面领先。其次进口的能更好的兼容已有主机使用，提高手术效率，周转率，副作用减少，提高安全性。
2. 市场供给情况
[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK31]2.1、皮秒激光治疗仪
目前国内皮秒激光治疗仪三大进口品牌（赛诺龙、赛诺秀、元泰）合计市场占率约87%，省内外三甲医院采购的皮秒激光治疗仪大多为进口。部分国产皮秒激光治疗仪目前只有单波长，只能用于治疗纹身，目前使用的较少，主要在县域或民营机构中使用。
[bookmark: OLE_LINK24]2.2、肌电图诱发电位仪
目前国内肌电图诱发电位仪进口产品市场占有率约80%，省内外三甲医院采购的肌电图诱发电位仪全部选用进口品牌（奥林巴斯、Natus、日本光电），品牌渗透率大于90%，国产设备因“通道数不足、软件功能缺失、抗干扰差”被专家论证为“无法满足临床实质需求”，目前仅在民营或二级医院使用且主要为中低端产品。
2.3、电子肠镜
[bookmark: OLE_LINK32]目前国内电子肠镜市场占有率，奥林巴斯占比69.06%、宾得占比5.02%、富士9.14%，三大进口品牌（奥林巴斯、富士、宾得）合计市场占率大于83%。我省三甲医院采购的电子肠镜全部选用进口品牌，品牌渗透率大于90%，国产设备因“功能缺口大、兼容性差、故障率高”被专家论证为“无法满足早癌精查及复杂插入需求”，目前仅在县域或民营机构小规模使用。
2.4电子鼻咽喉内窥镜
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]目前国内电子鼻咽喉内窥镜市场占有率,奥林巴斯占比54.4%、宾得占比10%、富士17.1%，三大进口品牌（奥林巴斯、富士、宾得）合计市场占率大于80%，而国产品牌（如澳华、开立）在电子鼻咽喉镜领域渗透率仍低于5%。我省采购电子鼻咽喉镜的医院数量已经超过120家。福建省级机关医院、福建省立医院、福建医科大学附属第一医院等全部省级三甲医院均采购进口品牌，国产电子鼻咽喉内窥镜在技术和质量上与医院需求差距较大，不能满足临床、教学及科研需求，仅在民营或二级医院小范围使用。
[bookmark: OLE_LINK26]2.5腹腔内窥镜
目前国内腹腔内窥镜市场占有率,三大进口品牌（奥林巴斯、卡尔史托斯、史赛克）合计市场占率约70%，省内三甲医院采购的腹腔内窥镜全部选用进口品牌，品牌渗透率大于90%，国产腹腔镜暂不具备双镜联合、模块化升级功能，无法满足肝胆、胃肠肿瘤荧光导航需求，仅在民营或二级医院小范围使用。
3. 同类采购项目历史成交信息
3.1、皮秒激光治疗仪
	品牌型号
	医院
	价格
	

	赛诺龙PicoWay
	福清市医院
	275万
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/maincms-web/articleDetail?id=f8ecf870-f4af-473a-8516-efbc1a2cbb7e&channel=f582600e-065d-4f35-8966-48a33fa93863&planId=8a1d034d922df94c0192b80e659d21c9&type=notice

	
	福建省立医院
	298.52万
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/maincms-web/articleDetail?id=087cf39d-c556-11ee-bbbb-78ac44865c10&channel=f582600e-065d-4f35-8966-48a33fa93863&planId=8a1d08138b4754e6018b5c5add964f56&type=notice

	
	[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK114]福建中医药大学附属第二人民医院
	287万
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/maincms-web/articleDetail?id=175bc3072e2d47b497c69668572019c5&channel=f582600e-065d-4f35-8966-48a33fa93863&planId=2c9be58367a23e6f0167f8eb50f21b6b&type=notice

	元泰PicoCare450
	福建中医药大学附属第二人民医院
	286万
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/maincms-web/articleDetail?id=E926F1B6815A39E0E0531238A8C00E9B&channel=f582600e-065d-4f35-8966-48a33fa93863&planId=2c9be5837be3e7e0017c71e403c57055&type=notice

	
	宁波市海曙区石碶街道社区卫生服务中心
	175万
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202506/t20250616_24786447.htm

	
	苏州大学附属儿童医院
	179万
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202412/t20241223_23932900.htm

	美敦宜Picopeak
	[bookmark: OLE_LINK120]福建医科大学附属第一医院
	115万
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/maincms-web/articleDetail?id=056820b5-4cb0-4ec7-9d8a-2aa65997ddab&channel=f582600e-065d-4f35-8966-48a33fa93863&planId=8a1d0db993d83a320193f5f20f6b1568&type=notice

	
	务川仡佬族苗族自治县中医医院
	145.8万
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202506/t20250630_24873767.htm

	科英KL-M(P)型
	武汉市普仁医院
	135万
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202501/t20250113_24057543.htm

	
	成都市龙泉驿区第一人民医院
	115万
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202411/t20241120_23665721.htm

	赛诺秀Picosure
	福建省儿童医院
	232万
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/maincms-web/articleDetail?id=c051d6f7-f4de-11ef-bbbb-78ac44865c10&channel=f582600e-065d-4f35-8966-48a33fa93863&planId=8a1d05a193d83a3801940bd2138b164a&type=notice

	
	福州市皮肤病防治院
	264.6万
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/maincms-web/articleDetail?id=c15bb6e4-1a41-11ee-bbbb-78ac44865c10&channel=f582600e-065d-4f35-8966-48a33fa93863&planId=8a1d147386ef129b0186fce5f3d02763&type=notice

	
	福建医科大学附属第一医院
	286.5万
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/maincms-web/articleDetail?id=e2414c065c8245e5b92df008c6d17044&channel=f582600e-065d-4f35-8966-48a33fa93863&planId&type=notice

	半岛PicoWell Pro
	三明市皮肤病医院
	139万
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/maincms-web/articleDetail?id=22dfb25a-c429-11ef-bbbb-78ac44865c10&channel=f582600e-065d-4f35-8966-48a33fa93863&planId=8a1d0c5c9367fbdb01936ccfbf843ea9&type=notice

	
	中国医科大学附属盛京医院
	93万
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202501/t20250110_24047313.htm

	雅思PicoV L300
	未查询到相关记录


3.2、肌电图诱发电位仪
	品牌型号
	医院
	价格
	

	美国
奈图斯UltraPro S100
	钦州市第二人民医院
	49.9万
	http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn/gxqzzbw/InfoDetail/?CategoryNum=001004004&InfoID=9317aedf-7c68-4c65-bfcf-dd3fd43de6d6

	
	广州医科大学附属中医医院

	49.98万
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202209/t20220926_18716475.htm

	
	广州中医药大学第一附属医院白云医院

	46.86万
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202311/t20231128_21166024.htm

	
	中南大学湘雅二医院桂林医院

	50万
	https://gx.zhiliaobiaoxun.com/article/56706547

	美国
凯德维尔
	盐城市第一医院
	54.7万
	http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/003004/003004006/20250124/cbfa88ec94494763a383208aafc8c927.html

	[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]诺诚NeuroCare-D1
	漳州市医院
	24.6万
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/maincms-web/articleDetail?id=e199728b-a167-4901-a831-c4e3eb8fd4be&channel=f582600e-065d-4f35-8966-48a33fa93863&planId=8a1d19e79531be44019559b98b037831&type=notice

	
	东山县医院
	40万
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202305/t20230510_19851835.htm

	海神NDI-096-C1
	福建中医药大学
	34.6万
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202212/t20221215_19235634.htm

	
	辽阳市中心医院
	46.8万
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202501/t20250106_24021357.htm

	
	盘锦市中心医院
	42.55万
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202411/t20241127_23725743.htm

	德力凯E81
	东莞市虎门医院
	25.9万
	https://gd.zhiliaobiaoxun.com/article/57585208


3.3、电子肠镜
	
医院
	采购人名 称
	中标 品牌
	中标金 额
	
链接

	南安市医院消化内科胃肠镜设备采购项目
	南安市医院
	富士
	55.17万元
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/freecms/site/fujian/ggxx/info/7076437.html

	南安市医院消化内科胃肠镜设备采购项目
	南安市医院
	富士
	64.37万元
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/freecms/site/fujian/ggxx/info/7076437.html

	清流县总医院电 子胃镜采购
	清流县总医院
	富士
	65万元
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/freecms/site/fujian/ggxx/info/500047800.html

	福州市第一医院
放大胃镜采购项
目
	福州市第一医院
	奥林巴斯
	52.98万元
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/freecms/site/fujian/ggxx/info/4143072.html

	连江县医院肠镜 镜子、超细胃镜、止血带系统、leep刀货物类采购项目
	连江县医院
	奥林巴斯
	64.75万元
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/freecms/site/fujian/ggxx/info/4154477.html

	福建省肿瘤医院放大电子胃镜等货物类采购项目
	福建省肿瘤医院
	奥林巴斯
	60 万元
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/freecms/site/fujian/ggxx/info/74462.html



3.4、电子鼻咽喉内窥镜
	[bookmark: _Hlk205195364]项目名称
	采购人名称
	中标品牌
	中标金额
	链接

	福建省宁德人民医院医疗设备一批货物类采购项目
	宁德人民医院
	宾得
	73万元
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202109/t20210930_16969319.htm

	福州市第一医院电子鼻咽喉镜检查镜及颅内压监护仪采购项目
	福州市第一医院
	宾得
	36.99万元
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202309/t20230904_20637883.htm



3.5、腹腔内窥镜
	品牌型号
	医院
	价格
	

	Storz 26003BA
	宁德市医院
	22.71万
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/maincms-web/articleDetail?id=bdb54bac-58eb-11ee-bbbb-78ac44865c10&channel=f582600e-065d-4f35-8966-48a33fa93863&planId=8a1d041e89ac41d10189d95c50933e0f&type=notice

	天松
	漳州古雷港经济开发区第一医院
	9.1万
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/maincms-web/articleDetail?id=8a1bc2ec8142e97d0181a40f829879b5&channel=f582600e-065d-4f35-8966-48a33fa93863&planId=8a1bc2ec80e6d6dd01813852d8a37d34&type=notice



4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
无
5.其他相关情况
无
二、需求清单
（一）项目概况
福鼎市医院始建于1937年，为福建省首批县级三级乙等综合性医院，集医疗、教学、科研和预防保健于一体，是福建中医药大学非直属附属医院、第七临床医学院，福建医科大学教学医院，附属协和医院协作医院，省肿瘤医院协作医院，为卫生部国际紧急救援中心网络医院，福建省交通事故医疗抢救定点医院。
本项目为福鼎市医院医疗设备采购项目（皮秒激光治疗仪等）。要求供应商拟供产品具有技术先进、性能稳定，故障率低的特点。且能符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准。投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。
（二）采购项目预（概）算
总 预 算： 4890000元 
包1预算： 2500000元
包2预算： 520000元  
包3预算： 1310000元 
包4预算： 380000元 
包5预算： 180000元 
（三）采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目
分类编码
	计量
单位
	数量
	是否进口

	1
	1-1
	[bookmark: OLE_LINK4]皮秒激光治疗仪
	A02320600-医用激光仪器及设备
	台
	1
	是

	2
	2-1
	[bookmark: OLE_LINK19]肌电图诱发电位仪
	A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备
	台
	1
	是

	3
	3-1
	电子肠镜
	A02320700-医用内窥镜
	根
	2
	是

	3
	3-2
	[bookmark: OLE_LINK21]小探头超声
	A02320500-医用超声波仪器及设备
	个
	2
	是

	4
	4-1
	电子鼻咽喉内窥镜
	A02320700-医用内窥镜
	根
	1
	是

	5
	5-1
	腹腔内窥镜
	A02320700-医用内窥镜
	根
	1
	是



（四）技术商务要求
4.1包1
（1）技术要求
皮秒激光治疗仪（1台）。
皮秒激光治疗仪（包1-1）
1、激光器类型：Nd:YAG 激光器；
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]★2、至少包含1064nm和532nm双波长；可升级至少3波长（需提供具有法定检测资质的第三方机构出具的检测报告或者医疗器械注册证佐证）
3、脉宽级别：皮秒；
4、≥3种激光输出模式；
5、作用机制：至少同时拥有光声作用和光热作用；
6、激光最短脉宽；
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]▲6.1  1064nm最短脉宽≤350ps；（需提供具有法定检测资质的第三方机构出具的检测报告或者医疗器械注册证佐证）
6.2  532nm最短脉宽≤300ps；
7、激光输出最大能量
▲7.1  1064nm激光最大输出能量≥400mJ；（需提供具有法定检测资质的第三方机构出具的检测报告或者医疗器械注册证佐证）
7.2  532nm激光最大输出能量≥200mJ；
8、激光输出最大峰值功率
▲8.1  1064nm激光输出最大峰值功率≥1.35GW；（需提供具有法定检测资质的第三方机构出具的检测报告或者医疗器械注册证佐证）
8.2  532nm激光输出最大峰值功率≥0.7GW；
▲9、光斑尺寸：2mm～10mm可调，步进≤1mm；（需提供具有法定检测资质的第三方机构出具的检测报告或者医疗器械注册证佐证）
10、脉冲重复频率：1Hz～10Hz可调，步进≤1Hz；
11、激光输出最大能量密度
▲11.1  1064nm激光输出最大能量密度：≥12J/cm2；（需提供具有法定检测资质的第三方机构出具的检测报告或者医疗器械注册证佐证）
▲11.2  532nm激光输出最大能量密度：≥6J/cm2；（需提供具有法定检测资质的第三方机构出具的检测报告或者医疗器械注册证佐证）
12、输出能量密度：2mm～10mm独立可调；
13、光束输出模式：多模式；
14、脉冲输出方式：单脉冲和重复脉冲可选；
15、激光输出发散角：＜0.3rad；
16、瞄准光束：650 nm+20%，＜3.5mW；
17、开机预热时间 ≤2分钟；
18、激光传输系统：带手柄的导光臂；
19、图形化用户界面，彩色触摸屏；
20、无需耗材及闪光灯等易损配件；
21、激光控制模式：脚踏开关控制；
22、具备点阵功能
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK14]★23、配置清单（至少包含）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	皮秒激光治疗仪主机
	1
	台

	2
	导光臂
	1
	根

	3
	手柄
	1
	套

	4
	手柄取景器
	4
	个

	5
	手柄取景器镜片
	10
	片

	6
	手柄取景器镜片密封圈
	10
	个

	7
	医生防护眼镜
	2
	副


（2）商务要求
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货地点
	福鼎市医院指定地点。

	2
	★
	交货时间
	自合同签订之日起60日内交货

	3
	★
	交货条件
	验收合格，交付使用。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：安装、调试后结束后，由乙方负责并会同采购人及有关专家按规定的标准要求进行联合验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、验收合格后，达到付款条件起90日，支付合同总金额的100%。



4.2包2
（1）技术要求
肌电图诱发电位仪（1台）。
肌电图诱发电位仪（包2-1）
1、功能要求：
1.1、肌电图：定量肌电图；静息电位，运动单元电位；干扰相、大力收缩及频谱分析；
1.2、神经传导：运动及感觉神经传导速度；F波、H反射、瞬目反射、重频刺激； SSR皮肤交感反应；冲激(Collision)；
1.3、听觉诱发电位：中、长潜伏期；40Hz反应；脑干听觉反应；
1.4、视觉诱发电位：眼罩视觉诱发、棋盘格翻转视觉诱发；
1.5、体感诱发电位：上肢体感诱发电位、下肢体感诱发电位、脊髓诱发电位；
▲1.6、CSI组合感觉指数；
1.7、Silent Period静息期；
1.8、MUNIX运动单元数量指数；
▲1.9、CMAP scan复合动作电位扫描。
2、放大器：
▲2.1、放大器≥4通道，每通道有标准DIN通用圆型插孔和1.5TPC标准插孔；
2.2、放大器与主机支持USB2.0数字化接口连接，放大器具有万向伸缩支臂；
2.3、输入阻抗≥1000MΩ；
▲2.4、共模抑制比≥124dB；
2.5、噪声水平＜ 0.4μV；
2.6、采样率：每通道≥48kHz；
2.7、灵敏度：0.01μV - 100mV/D；
▲2.8、分辨率：≥24位A/D转换器；
2.9、低切滤波器：包括但不限于（1，2，3，5，10，20，30，50，100，150，200，250，300，500，1k，2k，5k）Hz；
2.10、高切滤波器：包括但不限于（30，50，100，200，250，300，500，1k，1.5k，2k，3k，5k，10k）Hz。
3、电刺激器：
3.1、内置恒流电刺激器：恒流刺激量强度范围：0～100mA；
3.2、刺激强度：可预置多种强度上限，最高调整精度为≤0.01mA，控制面板和刺激探头均可调整刺激强度；
3.3、带遥控电刺激探头：通过滚轮及按键，可设置刺激强度、刺激启动/停止，带刺激量LED显示。
4、听觉刺激器：
4.1、刺激声类型：可选滴答音、短音、爆破音；
4.2、刺激强度： 0至139 dB（pSPL）；
4.3、刺激极性：可选疏音、密音、交替。
5、图样翻转视觉刺激器：
5.1、内置黑白的图样翻转和闪变刺激器；
5.2、刺激图样：图样类型：可选棋盘格、杆状、栅状，可选全屏或局部（至少可设置二分之一、四分之一、八分之一、十六分之一）；
5.3、标靶：至少可选择尺寸、位置、静止还是闪烁。
6、软件功能要求：
6.1、肌电图软件(EMG) 
1)定量肌电图； 
2)静息电位，运动单元电位； 
3)干扰相，大力收缩及频谱分析
6.2、神经传导软件(NCS) 
1)球海绵体反射
2)运动及感觉神经传导速度
3)F波、H反射、瞬目反射、重频刺激； 
4)自主神经系统功能测； 
5)传导速度参考值软件
6.3、体感诱发电位(SEP) 
1)骶神经诱发电位
2)上肢体感诱发电位
3) 下肢体感诱发电位
4)脊髓诱发电位
6.4、运动诱发电位(MEP) 
6.5、自主神经检查(SSR植物神经反射，RR间期) 
6.6、P300认知事件相关电位； 
6.7、CSI复合感觉指数，自动计算CSI值； 
6.8、快速检查模板功能，可预设置含多种测试项目的检查流程； 
6.9、信号修正功能； 
6.10、完善的软硬件自检系统； 
6.11、可任意存储及回放一段的肌电图原始波形包括声音，； 
6.12、摄像功能，可将肌电图检查全过程的波形及数据等所有内容以MOVIE的形式记录
6.13、神经传导(NCS):每次刺激系统自动存储≥100条原始刺激波形，并与当前波形即时比较，并可在原有100条波形中任意选择医生所要的波形。； 
6.14、常规运动和感觉神经传导研究中保存的数据的高清晰度分辨率，每条记录道≥4800 点； 
6.15、多运动单元电位自动分析:一次可自动采集≥10个不同的运动单元电位； 
6.16、肌电图动态存储，包括声音存储，每条可达≥960秒，无限条存储； 
6.17、临床解剖图解专业指导，通过点选解剖图上的解剖位置，系统就自动提示该位置的神经或肌肉的名字，自动提示对应支配的神经根，并提示可选的检查项目；
6.18、中文报告生成系统:至少包含病人资料、检查数据、波形、诊断内容等可选不同的预置模板，自动生成中文图文报告； 
6.19、实时在线报告系统:所有已做检查数据、图形等实时自动导入在线报告，无需退出检查界面，随时查看； 
6.20、生成的中文肌电图/诱发电位报告与检查的肌电图/诱发电位波形一起存储在数据管理系统里。 
6.21、中文病人数据管理系统软件: 
★7、配置清单（至少包含）：
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	配套主机系统
	1
	台
	

	2
	≥24英寸系统显示屏
	1
	台
	

	3
	软件
	1
	套
	

	4
	主机
	1
	台
	

	5
	≥4通道放大器
	1
	个
	


（2）商务要求
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货地点
	福鼎市医院指定地点。

	2
	★
	交货时间
	自合同签订之日起60日内交货

	3
	★
	交货条件
	验收合格，交付使用。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：安装、调试后结束后，由乙方负责并会同采购人及有关专家按规定的标准要求进行联合验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、验收合格后，达到付款条件起90日，支付合同总金额的100%。



4.3包3
（1）技术要求
电子肠镜（2根）。
电子肠镜（包3-1）
电子肠镜1：
1、视野角:常规焦距≥170°/近焦≥160°；
2、景深:常规9-100mm/近焦4-9mm；
3、插入部外径:≤13mm；
4、先端部外径:≤13.5mm；
5、放大倍率:≥45倍光学放大；
6、弯曲部弯曲角度:上≥180°、下≥180°、左≥160°、右≥160°；
7、有效长度: I≥l,300mm、L≥1,600mm；
8、全长: I≥1,600mm、L≥2000mm；
9、钳子管道内径:≥3.7mm；
10、最小可视距离:≤3mm；
11、防水式接头，无需防水帽；
12、具备副送水功能
13、导光束:≥3根；
14、与CV290主机兼容配套使用。
电子肠镜2：
1、视野角:≥140°；
2、视野方向:直视；
3、景深:3~100mm；
4、先端部外径:≤9.2mm；
5、插入部外径:≤9.2mm；
6、有效长度:≥1500mm；
7、管道内径:≥3.2mm；
8、最小可视距离::距先端≤3.0mm； 
9、弯曲部弯曲角度:上≥180°下≥180°左≥160°右≥160°
10、全长≥1800mm； 
11、具备短弯曲功能；
12、与CV290主机兼容配套使用。
[bookmark: _GoBack]小探头超声（包3-2）
1、频率≥20Mhz
2、最大外径≤2.5mm
（2）商务要求
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货地点
	福鼎市医院指定地点。

	2
	★
	交货时间
	自合同签订之日起60日内交货

	3
	★
	交货条件
	验收合格，交付使用。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：安装、调试后结束后，由乙方负责并会同采购人及有关专家按规定的标准要求进行联合验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、验收合格后，达到付款条件起90日，支付合同总金额的100%。



4.4包4
（1）技术要求
电子鼻咽喉内窥镜（1根）。
电子鼻咽喉内窥镜（包4-1）
1、采用全屏幕画面；
2、PVE接口（导光管接口)可180度旋转；
3、视野角:≥80度；
4、景深:3mm--50mm；
5、弯曲角度:向上≥130度；
6、弯曲角度:向下≥130度；
7、头端部外径:≤2.5mm；
8、插入部外径:≤3mm；
9、有效长度：≥300mm；
10、全长：≥500mm
11、消毒:全浸泡消毒；
12、可低温等离子消毒
13、采用全防水设计；
14、与现有的主机EPK-i7000能兼容使用；
15、前端自带滤光片技术，能提升血管病变检出率；
16、支持i-scan功能。
17、支持OE功能。
（2）商务要求
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货地点
	福鼎市医院指定地点。

	2
	★
	交货时间
	自合同签订之日起60日内交货

	3
	★
	交货条件
	验收合格，交付使用。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：安装、调试后结束后，由乙方负责并会同采购人及有关专家按规定的标准要求进行联合验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、验收合格后，达到付款条件起90日，支付合同总金额的100%。



4.5包5
（1）技术要求
腹腔内窥镜（1根）。
腹腔内窥镜（包5-1）
1、霍普金斯柱状晶体镜； 
2、蓝宝石镜面，镜面具有防护层； 
3、具备防球变系统； 
4、视向角30°,镜身有色环提示； 
5、镜身外径≤10mm; 
6、工作长度≥300mm; 
7、分辨率≥9lp/mm; 
8、在A标准照明体下的显色指数≥85；
9、在D65标准照明体下的显色指数≥85；
10、照度≥1500lx；
11、有效景深范围:3-100mm；
12、防进液等级≥1PX7； 
13、综合镜体光效≥0.5； 
14、综合边缘光效≥0.08；
15、可高温高压消毒；
16、集成光纤传输及光纤接口； 
17、光纤接口可拆卸，可适配不同品牌型号光纤； 
18、光纤接口具有角度颜色标识； 
19、镜身采用双层外管； 
20、镜体内外多层涂层； 
★21、配置腹腔内窥镜1根、腹腔镜消毒盒1个；适配现有Storz主机。
（2）商务要求
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货地点
	福鼎市医院指定地点。

	2
	★
	交货时间
	自合同签订之日起60日内交货

	3
	★
	交货条件
	验收合格，交付使用。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：安装、调试后结束后，由乙方负责并会同采购人及有关专家按规定的标准要求进行联合验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、验收合格后，达到付款条件起90日，支付合同总金额的100%。
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